Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр 	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 21.02.2023 № 23-р	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	78. г. Санкт-Петербург	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
выполнение работ по ремонту балконов	
(наименование стройки)	
в соответствии с адресной программой	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-		
Ремонт балконов в соответствии с адресной программой	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание		
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2024 г.		
Сметная стоимость	366,817	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	100,974	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	0,401	тыс. руб.	
   строительных работ	366,817	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	217,686	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0,96605	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. ул. Вавиловых д. 5 корп. 1 кв.213 (1 большой балкон с гидроизоляцией)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСН46-08-033-01
	Навеска страховочного троса
	шт	4		4						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,96					1 066,02	
		Итого прямые затраты									1 066,02	
		ФОТ									1 066,02	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					1 098	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					628,95	
		Всего по позиции							698,24		2 792,97	
2	ГЭСН46-08-033-02
	Навеска рабочего троса
	шт	4		4						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,32					2 349,6	
	4	М									10,02	
		Итого прямые затраты									2 359,62	
		ФОТ									2 349,6	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					2 420,09	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					1 386,26	
		Всего по позиции							1 541,49		6 165,97	
3	ГЭСН46-08-033-03
	Перенавеска рабочего троса
	шт	12		12						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			13,68					7 440,42	
	4	М									30,06	
		Итого прямые затраты									7 470,48	
		ФОТ									7 440,42	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					7 663,63	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					4 389,85	
		Всего по позиции							1 627		19 523,96	
4	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2	5,8		5,8						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,003					2 440,52	
		Итого прямые затраты									2 440,52	
		ФОТ									2 440,52	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					2 064,68	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					1 057,97	
		Всего по позиции							959,17		5 563,17	
5	ГЭСНр57-01-002-04
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
V=1,8/100	100 м2	0,018		0,018						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,0016					813,75	
	2	ЭМ									48,03	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0324					13,17	
		Итого прямые затраты									874,95	
5.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	33		0,594			0		0	
		ФОТ									826,92	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					735,96	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					405,19	
		Всего по позиции							112 005,56		2 016,1	
6	ГЭСНр57-01-010-01
	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2
V=5/100	100 мест	0,05		0,05						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,0365					827,94	
	2	ЭМ									2,1	
	4	М									3,28	
		Итого прямые затраты									833,32	
6.1	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3	0,31		0,0155			4 902,54		75,99	
6.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,3		0,015			0		0	
		ФОТ									827,94	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					736,87	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					405,69	
		Всего по позиции							41 037,4		2 051,87	
7	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
V=7,5/100	100 м	0,075		0,075						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,10575					1 262,64	
	2	ЭМ									1,95	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,009					3,81	
	4	М									96,18	
		Итого прямые затраты									1 364,58	
7.1	08.3.05.05-0055
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм
	т	0,184		0,0138			82 438,14		1 137,65	
		ФОТ									1 266,45	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					1 139,81	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					582,57	
		Всего по позиции							56 328,13		4 224,61	
8	ГЭСН11-01-004-05
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
V=5,8/100	100 м2	0,058		0,058						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,62081					841,67	
	2	ЭМ									48,85	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,031175					13,61	
	4	М									2,64	
		Итого прямые затраты									906,77	
8.1	пост
	Двухкомпонентный герметик полиуретановый
	кг	300		17,4			273,12		4 752,29	
		ФОТ									855,28	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					862,12	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					472,54	
		Всего по позиции							120 581,38		6 993,72	
9	ГЭСНр61-04-003-01
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
V=5,8/100	100 м2	0,058		0,058						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,7328					1 762,45	
	2	ЭМ									4,2	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00754					3,45	
	4	М									2 849,6	
		Итого прямые затраты									4 619,7	
		ФОТ									1 765,9	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					1 571,65	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					777	
		Всего по позиции							120 143,97		6 968,35	
10	ГЭСН11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
V=5,8/100	100 м2	0,058		0,058						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,37452					900,47	
	2	ЭМ									9,9	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,092075					37,43	
	4	М									8,7	
		Итого прямые затраты									956,5	
10.1	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3	2,04		0,11832			5 333,49		631,06	
		ФОТ									937,9	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					945,4	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					518,19	
		Всего по позиции							52 606,03		3 051,15	
		Итого прямые затраты по разделу 1. ул. Вавиловых д. 5 корп. 1 кв.213 (1 большой балкон с гидроизоляцией)			29 489,45	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			19 705,48	
		   эксплуатация машин и механизмов			115,03	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			71,47	
		   материальные ресурсы			9 597,47	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			19 776,95	
		Итого накладные расходы			19 238,21	
		Итого сметная прибыль			10 624,21	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. ул. Вавиловых д. 5 корп. 1 кв.213 (1 большой балкон с гидроизоляцией)			59 351,87	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			41,83498	
		   затраты труда машинистов			0,17219	
	
Раздел 2. ул. Верности д. 13 кв. 229 (1 балкона с гидроизоляцией)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	ГЭСН46-08-033-01
	Навеска страховочного троса
	шт	2		2						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,98					533,01	
		Итого прямые затраты									533,01	
		ФОТ									533,01	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					549	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					314,48	
		Всего по позиции							698,24		1 396,49	
12	ГЭСН46-08-033-02
	Навеска рабочего троса
	шт	2		2						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,16					1 174,8	
	4	М									5,01	
		Итого прямые затраты									1 179,81	
		ФОТ									1 174,8	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					1 210,04	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					693,13	
		Всего по позиции							1 541,49		3 082,98	
13	ГЭСН46-08-033-03
	Перенавеска рабочего троса
	шт	5		5						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,7					3 100,17	
	4	М									12,53	
		Итого прямые затраты									3 112,7	
		ФОТ									3 100,17	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					3 193,18	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					1 829,1	
		Всего по позиции							1 627		8 134,98	
14	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2	2,7		2,7						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,7945					1 136,1	
		Итого прямые затраты									1 136,1	
		ФОТ									1 136,1	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					961,14	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					492,5	
		Всего по позиции							959,16		2 589,74	
15	ГЭСНр57-01-002-04
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
V=1,2/100	100 м2	0,012		0,012						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,3344					542,5	
	2	ЭМ									32,03	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0216					8,78	
		Итого прямые затраты									583,31	
15.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	33		0,396			0		0	
		ФОТ									551,28	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					490,64	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					270,13	
		Всего по позиции							112 006,67		1 344,08	
16	ГЭСНр57-01-010-01
	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2
V=4/100	100 мест	0,04		0,04						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,6292					662,35	
	2	ЭМ									1,68	
	4	М									2,62	
		Итого прямые затраты									666,65	
16.1	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3	0,31		0,0124			4 902,54		60,79	
16.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,3		0,012			0		0	
		ФОТ									662,35	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					589,49	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					324,55	
		Всего по позиции							41 037		1 641,48	
17	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
V=4,8/100	100 м	0,048		0,048						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,98768					808,09	
	2	ЭМ									1,25	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00576					2,44	
	4	М									61,55	
		Итого прямые затраты									873,33	
17.1	08.3.05.05-0055
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм
	т	0,184		0,008832			82 438,14		728,09	
		ФОТ									810,53	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					729,48	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					372,84	
		Всего по позиции							56 327,92		2 703,74	
18	ГЭСН11-01-004-05
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
V=2,7/100	100 м2	0,027		0,027						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,754515					391,81	
	2	ЭМ									22,75	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0145125					6,33	
	4	М									1,23	
		Итого прямые затраты									422,12	
18.1	пост
	Двухкомпонентный герметик полиуретановый
	кг	300		8,1			273,12		2 212,27	
		ФОТ									398,14	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					401,33	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					219,97	
		Всего по позиции							120 581,11		3 255,69	
19	ГЭСНр61-04-003-01
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
V=2,7/100	100 м2	0,027		0,027						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,2032					820,45	
	2	ЭМ									1,95	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00351					1,61	
	4	М									1 326,53	
		Итого прямые затраты									2 150,54	
		ФОТ									822,06	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					731,63	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					361,71	
		Всего по позиции							120 143,7		3 243,88	
20	ГЭСН11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
V=2,7/100	100 м2	0,027		0,027						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,10538					419,18	
	2	ЭМ									4,61	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0428625					17,43	
	4	М									4,05	
		Итого прямые затраты									445,27	
20.1	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3	2,04		0,05508			5 333,49		293,77	
		ФОТ									436,61	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					440,1	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					241,23	
		Всего по позиции							52 606,3		1 420,37	
		Итого прямые затраты по разделу 2. ул. Верности д. 13 кв. 229 (1 балкона с гидроизоляцией)			14 397,76	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			9 588,46	
		   эксплуатация машин и механизмов			64,27	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			36,59	
		   материальные ресурсы			4 708,44	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			9 625,05	
		Итого накладные расходы			9 296,03	
		Итого сметная прибыль			5 119,64	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 2. ул. Верности д. 13 кв. 229 (1 балкона с гидроизоляцией)			28 813,43	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			20,648875	
		   затраты труда машинистов			0,088245	
	
Раздел 3. Гражданский пр., д. 31 корп.1 кв.94 (1 большой балкон с гидроизоляцией)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21	ГЭСН46-08-033-01
	Навеска страховочного троса
	шт	3		3						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,47					799,52	
		Итого прямые затраты									799,52	
		ФОТ									799,52	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					823,51	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					471,72	
		Всего по позиции							698,25		2 094,75	
22	ГЭСН46-08-033-02
	Навеска рабочего троса
	шт	3		3						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,24					1 762,2	
	4	М									7,52	
		Итого прямые затраты									1 769,72	
		ФОТ									1 762,2	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					1 815,07	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					1 039,7	
		Всего по позиции							1 541,5		4 624,49	
23	ГЭСН46-08-033-03
	Перенавеска рабочего троса
	шт	9		9						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,26					5 580,31	
	4	М									22,55	
		Итого прямые затраты									5 602,86	
		ФОТ									5 580,31	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					5 747,72	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					3 292,38	
		Всего по позиции							1 627		14 642,96	
24	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2	4,8		4,8						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,968					2 019,74	
		Итого прямые затраты									2 019,74	
		ФОТ									2 019,74	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					1 708,7	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					875,56	
		Всего по позиции							959,17		4 604	
25	ГЭСНр57-01-002-04
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
V=2,8/100	100 м2	0,028		0,028						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,1136					1 265,83	
	2	ЭМ									74,73	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0504					20,49	
		Итого прямые затраты									1 361,05	
25.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	33		0,924			0		0	
		ФОТ									1 286,32	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					1 144,82	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					630,3	
		Всего по позиции							112 006,07		3 136,17	
26	ГЭСНр57-01-010-01
	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2
V=5/100	100 мест	0,05		0,05						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,0365					827,94	
	2	ЭМ									2,1	
	4	М									3,28	
		Итого прямые затраты									833,32	
26.1	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3	0,31		0,0155			4 902,54		75,99	
26.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,3		0,015			0		0	
		ФОТ									827,94	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					736,87	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					405,69	
		Всего по позиции							41 037,4		2 051,87	
27	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
V=6,8/100	100 м	0,068		0,068						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,81588					1 144,8	
	2	ЭМ									1,78	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00816					3,46	
	4	М									87,2	
		Итого прямые затраты									1 237,24	
27.1	08.3.05.05-0055
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм
	т	0,184		0,012512			82 438,14		1 031,47	
		ФОТ									1 148,26	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					1 033,43	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					528,2	
		Всего по позиции							56 328,53		3 830,34	
28	ГЭСН11-01-004-05
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
V=4,8/100	100 м2	0,048		0,048						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,34136					696,55	
	2	ЭМ									40,43	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0258					11,26	
	4	М									2,18	
		Итого прямые затраты									750,42	
28.1	пост
	Двухкомпонентный герметик полиуретановый
	кг	300		14,4			273,12		3 932,93	
		ФОТ									707,81	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					713,47	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					391,07	
		Всего по позиции							120 581,04		5 787,89	
29	ГЭСНр61-04-003-01
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
V=4,8/100	100 м2	0,048		0,048						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,9168					1 458,58	
	2	ЭМ									3,47	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00624					2,86	
	4	М									2 358,28	
		Итого прямые затраты									3 823,19	
		ФОТ									1 461,44	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					1 300,68	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					643,03	
		Всего по позиции							120 143,75		5 766,9	
30	ГЭСН11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
V=4,8/100	100 м2	0,048		0,048						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,96512					745,21	
	2	ЭМ									8,2	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0762					30,98	
	4	М									7,2	
		Итого прямые затраты									791,59	
30.1	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3	2,04		0,09792			5 333,49		522,26	
		ФОТ									776,19	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					782,4	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					428,84	
		Всего по позиции							52 606,04		2 525,09	
		Итого прямые затраты по разделу 3. Гражданский пр., д. 31 корп.1 кв.94 (1 большой балкон с гидроизоляцией)			24 551,3	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			16 300,68	
		   эксплуатация машин и механизмов			130,71	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			69,05	
		   материальные ресурсы			8 050,86	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			16 369,73	
		Итого накладные расходы			15 806,67	
		Итого сметная прибыль			8 706,49	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 3. Гражданский пр., д. 31 корп.1 кв.94 (1 большой балкон с гидроизоляцией)			49 064,46	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			35,12726	
		   затраты труда машинистов			0,1668	
	
Раздел 4. ул. Обручевых д. 8 кв. 314 (1 балкона с гидроизоляцией)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31	ГЭСН46-08-033-01
	Навеска страховочного троса
	шт	2		2						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,98					533,01	
		Итого прямые затраты									533,01	
		ФОТ									533,01	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					549	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					314,48	
		Всего по позиции							698,24		1 396,49	
32	ГЭСН46-08-033-02
	Навеска рабочего троса
	шт	2		2						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,16					1 174,8	
	4	М									5,01	
		Итого прямые затраты									1 179,81	
		ФОТ									1 174,8	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					1 210,04	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					693,13	
		Всего по позиции							1 541,49		3 082,98	
33	ГЭСН46-08-033-03
	Перенавеска рабочего троса
	шт	5		5						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,7					3 100,17	
	4	М									12,53	
		Итого прямые затраты									3 112,7	
		ФОТ									3 100,17	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					3 193,18	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					1 829,1	
		Всего по позиции							1 627		8 134,98	
34	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2	2,7		2,7						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,7945					1 136,1	
		Итого прямые затраты									1 136,1	
		ФОТ									1 136,1	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					961,14	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					492,5	
		Всего по позиции							959,16		2 589,74	
35	ГЭСНр57-01-002-04
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
V=1,5/100	100 м2	0,015		0,015						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,668					678,13	
	2	ЭМ									40,03	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,027					10,98	
		Итого прямые затраты									729,14	
35.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	33		0,495			0		0	
		ФОТ									689,11	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					613,31	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					337,66	
		Всего по позиции							112 007,33		1 680,11	
36	ГЭСНр57-01-010-01
	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2
V=6/100	100 мест	0,06		0,06						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,4438					993,53	
	2	ЭМ									2,53	
	4	М									3,93	
		Итого прямые затраты									999,99	
36.1	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3	0,31		0,0186			4 902,54		91,19	
36.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,3		0,018			0		0	
		ФОТ									993,53	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					884,24	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					486,83	
		Всего по позиции							41 037,5		2 462,25	
37	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
V=2,2/100	100 м	0,022		0,022						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,91102					370,38	
	2	ЭМ									0,57	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00264					1,12	
	4	М									28,22	
		Итого прямые затраты									400,29	
37.1	08.3.05.05-0055
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм
	т	0,184		0,004048			82 438,14		333,71	
		ФОТ									371,5	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					334,35	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					170,89	
		Всего по позиции							56 329,09		1 239,24	
38	ГЭСН11-01-004-05
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
V=2,7/100	100 м2	0,027		0,027						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,754515					391,81	
	2	ЭМ									22,75	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0145125					6,33	
	4	М									1,23	
		Итого прямые затраты									422,12	
38.1	пост
	Двухкомпонентный герметик полиуретановый
	кг	300		8,1			273,12		2 212,27	
		ФОТ									398,14	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					401,33	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					219,97	
		Всего по позиции							120 581,11		3 255,69	
39	ГЭСНр61-04-003-01
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
V=2,7/100	100 м2	0,027		0,027						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,2032					820,45	
	2	ЭМ									1,95	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00351					1,61	
	4	М									1 326,53	
		Итого прямые затраты									2 150,54	
		ФОТ									822,06	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					731,63	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					361,71	
		Всего по позиции							120 143,7		3 243,88	
40	ГЭСН11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
V=2,7/100	100 м2	0,027		0,027						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,10538					419,18	
	2	ЭМ									4,61	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0428625					17,43	
	4	М									4,05	
		Итого прямые затраты									445,27	
40.1	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3	2,04		0,05508			5 333,49		293,77	
		ФОТ									436,61	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					440,1	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					241,23	
		Всего по позиции							52 606,3		1 420,37	
		Итого прямые затраты по разделу 4. ул. Обручевых д. 8 кв. 314 (1 балкона с гидроизоляцией)			14 039,91	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			9 617,56	
		   эксплуатация машин и механизмов			72,44	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			37,47	
		   материальные ресурсы			4 312,44	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			9 655,03	
		Итого накладные расходы			9 318,32	
		Итого сметная прибыль			5 147,5	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 4. ул. Обручевых д. 8 кв. 314 (1 балкона с гидроизоляцией)			28 505,73	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			20,720415	
		   затраты труда машинистов			0,090525	
	
Раздел 5. Северный пр., д. 63 корп.2 кв.213,214 (2 балкона с гидроизоляцией)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
41	ГЭСН46-08-033-01
	Навеска страховочного троса
	шт	4		4						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,96					1 066,02	
		Итого прямые затраты									1 066,02	
		ФОТ									1 066,02	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					1 098	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					628,95	
		Всего по позиции							698,24		2 792,97	
42	ГЭСН46-08-033-02
	Навеска рабочего троса
	шт	4		4						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,32					2 349,6	
	4	М									10,02	
		Итого прямые затраты									2 359,62	
		ФОТ									2 349,6	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					2 420,09	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					1 386,26	
		Всего по позиции							1 541,49		6 165,97	
43	ГЭСН46-08-033-03
	Перенавеска рабочего троса
	шт	13		13						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			14,82					8 060,45	
	4	М									32,57	
		Итого прямые затраты									8 093,02	
		ФОТ									8 060,45	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					8 302,26	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					4 755,67	
		Всего по позиции							1 627		21 150,95	
44	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2	9		9						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,315					3 787,01	
		Итого прямые затраты									3 787,01	
		ФОТ									3 787,01	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					3 203,81	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					1 641,67	
		Всего по позиции							959,17		8 632,49	
45	ГЭСНр57-01-002-04
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
V=3/100	100 м2	0,03		0,03						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,336					1 356,25	
	2	ЭМ									80,06	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,054					21,95	
		Итого прямые затраты									1 458,26	
45.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	33		0,99			0		0	
		ФОТ									1 378,2	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					1 226,6	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					675,32	
		Всего по позиции							112 006		3 360,18	
46	ГЭСНр57-01-010-01
	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2
V=13/100	100 мест	0,13		0,13						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,2949					2 152,64	
	2	ЭМ									5,47	
	4	М									8,52	
		Итого прямые затраты									2 166,63	
46.1	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3	0,31		0,0403			4 902,54		197,57	
46.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,3		0,039			0		0	
		ФОТ									2 152,64	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					1 915,85	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					1 054,79	
		Всего по позиции							41 037,23		5 334,84	
47	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
V=11,6/100	100 м	0,116		0,116						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,80356					1 952,89	
	2	ЭМ									3,02	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,01392					5,89	
	4	М									148,77	
		Итого прямые затраты									2 110,57	
47.1	08.3.05.05-0055
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм
	т	0,184		0,021344			82 438,14		1 759,56	
		ФОТ									1 958,78	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					1 762,9	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					901,04	
		Всего по позиции							56 328,19		6 534,07	
48	ГЭСН11-01-004-05
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
V=9/100	100 м2	0,09		0,09						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,51505					1 306,04	
	2	ЭМ									75,8	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,048375					21,11	
	4	М									4,09	
		Итого прямые затраты									1 407,04	
48.1	пост
	Двухкомпонентный герметик полиуретановый
	кг	300		27			273,12		7 374,24	
		ФОТ									1 327,15	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					1 337,77	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					733,25	
		Всего по позиции							120 581,11		10 852,3	
49	ГЭСНр61-04-003-01
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
V=9/100	100 м2	0,09		0,09						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,344					2 734,83	
	2	ЭМ									6,52	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0117					5,36	
	4	М									4 421,78	
		Итого прямые затраты									7 168,49	
		ФОТ									2 740,19	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					2 438,77	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					1 205,68	
		Всего по позиции							120 143,78		10 812,94	
50	ГЭСН11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
V=9/100	100 м2	0,09		0,09						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,6846					1 397,27	
	2	ЭМ									15,36	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,142875					58,09	
	4	М									13,5	
		Итого прямые затраты									1 484,22	
50.1	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3	2,04		0,1836			5 333,49		979,23	
		ФОТ									1 455,36	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					1 467	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					804,09	
		Всего по позиции							52 606		4 734,54	
		Итого прямые затраты по разделу 5. Северный пр., д. 63 корп.2 кв.213,214 (2 балкона с гидроизоляцией)			41 411,48	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			26 163	
		   эксплуатация машин и механизмов			186,23	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			112,4	
		   материальные ресурсы			14 949,85	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			26 275,4	
		Итого накладные расходы			25 173,05	
		Итого сметная прибыль			13 786,72	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 5. Северный пр., д. 63 корп.2 кв.213,214 (2 балкона с гидроизоляцией)			80 371,25	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			57,39311	
		   затраты труда машинистов			0,27087	
	
Раздел 6. ул. Фаворского д.14 кв.51,174 (2 балкона с гидроизоляцией)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
51	ГЭСН46-08-033-01
	Навеска страховочного троса
	шт	4		4						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,96					1 066,02	
		Итого прямые затраты									1 066,02	
		ФОТ									1 066,02	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					1 098	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					628,95	
		Всего по позиции							698,24		2 792,97	
52	ГЭСН46-08-033-02
	Навеска рабочего троса
	шт	4		4						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,32					2 349,6	
	4	М									10,02	
		Итого прямые затраты									2 359,62	
		ФОТ									2 349,6	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					2 420,09	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					1 386,26	
		Всего по позиции							1 541,49		6 165,97	
53	ГЭСН46-08-033-03
	Перенавеска рабочего троса
	шт	11		11						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,54					6 820,38	
	4	М									27,56	
		Итого прямые затраты									6 847,94	
		ФОТ									6 820,38	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					7 024,99	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					4 024,02	
		Всего по позиции							1 627		17 896,95	
54	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2	6		6						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,21					2 524,68	
		Итого прямые затраты									2 524,68	
		ФОТ									2 524,68	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					2 135,88	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					1 094,45	
		Всего по позиции							959,17		5 755,01	
55	ГЭСНр57-01-002-04
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
V=1,7/100	100 м2	0,017		0,017						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,8904					768,54	
	2	ЭМ									45,37	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0306					12,44	
		Итого прямые затраты									826,35	
55.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	33		0,561			0		0	
		ФОТ									780,98	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					695,07	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					382,68	
		Всего по позиции							112 005,88		1 904,1	
56	ГЭСНр57-01-010-01
	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2
V=5/100	100 мест	0,05		0,05						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,0365					827,94	
	2	ЭМ									2,1	
	4	М									3,28	
		Итого прямые затраты									833,32	
56.1	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3	0,31		0,0155			4 902,54		75,99	
56.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,3		0,015			0		0	
		ФОТ									827,94	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					736,87	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					405,69	
		Всего по позиции							41 037,4		2 051,87	
57	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
V=9,6/100	100 м	0,096		0,096						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,97536					1 616,18	
	2	ЭМ									2,5	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,01152					4,88	
	4	М									123,11	
		Итого прямые затраты									1 746,67	
57.1	08.3.05.05-0055
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм
	т	0,184		0,017664			82 438,14		1 456,19	
		ФОТ									1 621,06	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					1 458,95	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					745,69	
		Всего по позиции							56 328,12		5 407,5	
58	ГЭСН11-01-004-05
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
V=6/100	100 м2	0,06		0,06						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,6767					870,69	
	2	ЭМ									50,53	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,03225					14,07	
	4	М									2,73	
		Итого прямые затраты									938,02	
58.1	пост
	Двухкомпонентный герметик полиуретановый
	кг	300		18			273,12		4 916,16	
		ФОТ									884,76	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					891,84	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					488,83	
		Всего по позиции							120 580,83		7 234,85	
59	ГЭСНр61-04-003-01
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
V=6/100	100 м2	0,06		0,06						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,896					1 823,22	
	2	ЭМ									4,34	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0078					3,57	
	4	М									2 947,85	
		Итого прямые затраты									4 778,98	
		ФОТ									1 826,79	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					1 625,84	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					803,79	
		Всего по позиции							120 143,5		7 208,61	
60	ГЭСН11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
V=6/100	100 м2	0,06		0,06						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,4564					931,52	
	2	ЭМ									10,24	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,09525					38,72	
	4	М									9	
		Итого прямые затраты									989,48	
60.1	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3	2,04		0,1224			5 333,49		652,82	
		ФОТ									970,24	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					978	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					536,06	
		Всего по позиции							52 606		3 156,36	
		Итого прямые затраты по разделу 6. ул. Фаворского д.14 кв.51,174 (2 балкона с гидроизоляцией)			30 012,24	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			19 598,77	
		   эксплуатация машин и механизмов			115,08	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			73,68	
		   материальные ресурсы			10 224,71	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			19 672,45	
		Итого накладные расходы			19 065,53	
		Итого сметная прибыль			10 496,42	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 6. ул. Фаворского д.14 кв.51,174 (2 балкона с гидроизоляцией)			59 574,19	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			41,96136	
		   затраты труда машинистов			0,17742	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			305 680,93	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			153 902,14	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			100 973,95	
		      эксплуатация машин и механизмов			683,76	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			400,66	
		      материальные ресурсы			51 843,77	
		   Всего ФОТ (справочно)			101 374,61	
		   Всего накладные расходы			97 897,81	
		   Всего сметная прибыль			53 880,98	
				
		ВСЕГО по смете			305 680,93	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			153 902,14	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			100 973,95	
		      эксплуатация машин и механизмов			683,76	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			400,66	
		      материальные ресурсы			51 843,77	
		      перевозка			0	
		   Всего ФОТ (справочно)			101 374,61	
		   Всего накладные расходы			97 897,81	
		   Всего сметная прибыль			53 880,98	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			217,686	
		   затраты труда машинистов			0,96605	
		Итого			305 680,93	
		НДС	(305 680,93*20%) = 61 136,19	20%	61 136,19	
		Итого			366 817,12	
	
Составил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]