Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	

Демонтаж временных металлических стоек и аварийной плиты козырька балкона кв. 43 	
(наименование стройки)	
Демонтаж временных металлических стоек и аварийной плиты козырька балкона по адресу: Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 31 корп.1 кв. 43	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-		
Демонтажные работы 	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание		
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	4 квартал 2023 г.		
Сметная стоимость	351,68	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	106,99	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	1,1	тыс. руб.	
   строительных работ	351,68	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	268,25192	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	2,19268	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. <Раздел>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСН46-05-001-03
	Прим. Устройство временных защитных ограждений: вертикальных с обшивкой по каркасу из досок
V=42,5/100	100 м2	0,425		0,425						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			22,287					8 306,14	
	2	ЭМ									181,17	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1955					100,43	
	4	М									591,44	
		Итого прямые затраты									9 179,18	
		ФОТ									8 406,57	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					8 658,77	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					4 959,88	
		Всего по позиции							53 641,95		22 797,83	
2	ГЭСН46-05-007-01
	Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия
V=8,6/100	100 м2	0,086		0,086						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,65382					2 792,61	
	2	ЭМ									161,78	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,09718					54,48	
	4	М									1 428,46	
		Итого прямые затраты									4 437,33	
		ФОТ									2 847,09	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					2 932,5	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					1 679,78	
		Всего по позиции							105 228,02		9 049,61	
3	ГЭСН46-05-006-02
	Прим.Установка подвесных устройств 
	узел	5		5						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			186,4					74 476,12	
	2	ЭМ									1 566,71	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,45					745,05	
		Итого прямые затраты									76 787,88	
		ФОТ									75 221,17	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					77 477,81	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					44 380,49	
		Всего по позиции							39 729,24		198 646,18	
4	ГЭСН46-05-009-01
	Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений
	шт	1		1						
	Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.1	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сборные бетонные и железобетонные строительные конструкции (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			23,984					9 945,21	
	2	ЭМ									161,94	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,16					81,87	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									10 189,02	
		ФОТ									10 027,08	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					10 327,89	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					5 915,98	
		Всего по позиции							26 432,89		26 432,89	
5	ГЭСН46-04-002-02
	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных
	м3	0,47		0,47						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,9256					1 968,02	
	2	ЭМ									196,53	
	4	М									180,01	
		Итого прямые затраты									2 344,56	
		ФОТ									1 968,02	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					1 790,9	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					1 023,37	
		Всего по позиции							10 976,23		5 158,83	
6	ГЭСНр68-03-004-01
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
V=5/100	100 м	0,05		0,05						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,4765					589,94	
	2	ЭМ									8,26	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,015					6,75	
	4	М									1,18	
		Итого прямые затраты									606,13	
6.1	цена пост
	Круг отрезной 
	шт	100		5			45		225	
		ФОТ									596,69	
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%					608,62	
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%					322,21	
		Всего по позиции							35 239,2		1 761,96	
7	ГЭСН46-03-017-19
	Заделка борозд в кирпичных стенах, сечением в: 1х1 кирпич
V=5/100	100 м	0,05		0,05						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,335					4 129,35	
	2	ЭМ									10,25	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,205					81,91	
	4	М									788,09	
		Итого прямые затраты									5 009,6	
7.1	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт	3,3		0,165			18 997,19		3 134,54	
		ФОТ									4 211,26	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					4 337,6	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					2 484,64	
		Всего по позиции							299 327,6		14 966,38	
8	ГЭСНр61-02-001-01
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
V=5/100	100 м2	0,05		0,05						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,7					3 563,78	
	2	ЭМ									46,01	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,066					29,69	
	4	М									463,47	
		Итого прямые затраты									4 102,95	
8.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,81		0,2405			0		0	
		ФОТ									3 593,47	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					3 198,19	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					1 581,13	
		Всего по позиции							177 645,4		8 882,27	
9	ГЭСНр62-02-008-04
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов
V=5/100	100 м2	0,05		0,05						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,58					234,66	
	2	ЭМ									8,74	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,004					1,8	
	4	М									8,13	
		Итого прямые затраты									253,33	
9.1	цена пост.
	Краска фасадная
	кг	100		5			68,6		343	
		ФОТ									236,46	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					212,81	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					108,77	
		Всего по позиции							18 358,2		917,91	
10	ГЭСНр69-01-009-01
	Очистка помещений от строительного мусора
V=1/100	100 т	0,01		0,01						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,88					636,91	
		Итого прямые затраты									636,91	
10.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	100		1			0		0	
		ФОТ									636,91	
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92%		92%					585,96	
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44%		44%					280,24	
		Всего по позиции							150 311		1 503,11	
11	ГЭСНр69-01-015-01
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т	1		1						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,03					345,83	
	4	М									705,82	
		Итого прямые затраты									1 051,65	
		ФОТ									345,83	
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92%		92%					318,16	
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44%		44%					152,17	
		Всего по позиции							1 521,98		1 521,98	
12	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
	т	1		1			1 004,58		1 004,58	
		Всего по позиции									1 004,58	
13	01-20-1-02-0020
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 20 км
	т	1		1			423,71		423,71	
		Всего по позиции									423,71	
		Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>			119 729,37	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			106 988,57	
		   эксплуатация машин и механизмов			2 341,39	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			1 101,98	
		   материальные ресурсы			7 869,14	
		   перевозка			1 428,29	
		Итого ФОТ (справочно)			108 090,55	
		Итого накладные расходы			110 449,21	
		Итого сметная прибыль			62 888,66	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. <Раздел>			293 067,24	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			268,25192	
		   затраты труда машинистов			2,19268	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			293 067,24	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			119 729,37	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			106 988,57	
		      эксплуатация машин и механизмов			2 341,39	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			1 101,98	
		      материальные ресурсы			7 869,14	
		      перевозка			1 428,29	
		   Всего ФОТ (справочно)			108 090,55	
		   Всего накладные расходы			110 449,21	
		   Всего сметная прибыль			62 888,66	
				
		ВСЕГО по смете			293 067,24	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			119 729,37	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			106 988,57	
		      эксплуатация машин и механизмов			2 341,39	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			1 101,98	
		      материальные ресурсы			7 869,14	
		      перевозка			1 428,29	
		   Всего ФОТ (справочно)			108 090,55	
		   Всего накладные расходы			110 449,21	
		   Всего сметная прибыль			62 888,66	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			268,25192	
		   затраты труда машинистов			2,19268	
		Итого			293 067,24	
		Разработка ППР			38 700	
		Итого			331 767,24	
		НДС	(331 767,24*20%) = 66 353,45	20%	66 353,45	
		Итого			398 120,69	
	
Составил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]