Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 07 ноября 2024 г. № 747/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ	
Наименование субъекта Российской Федерации	город федерального значения Санкт-Петербург	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
г. Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской д. 16	
(наименование стройки)	
Выполнение работ по замене оконных блоков по адресу: Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской д. 16, пар.№ 1	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-		
	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание		
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	4 квартал 2024 г.		
Сметная стоимость	392,38	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	34,13	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	0,66	тыс. руб.	
   строительных работ	392,38	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	75,2485881	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	1,3414576	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. <Раздел>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр56-01-001-01	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=9/100	100 шт	0,09		0,09						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			11,5857					4 958,91	
	2	ЭМ									25,4	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,063					28,15	
		Итого прямые затраты									5 012,46	
1.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,66		0,9594			0		0	
		ФОТ									4 987,06	
	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					4 488,35	
	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					2 343,92	
		Всего по позиции							131 608,11		11 844,73	
2	ГЭСН10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
V=24,3/100	100 м2	0,243		0,243						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			40,5733455					18 585,03	
	2	ЭМ									606,04	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,196775					590,83	
	4	М									9 201,91	
		Итого прямые затраты									28 983,81	
2.1	11.3.02.04	Блоки оконные пластиковые	м2	100		24,3			0		0	
		ФОТ									19 175,86	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; 812/пр_2020_п.25_абз.1	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					18 638,94	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; 774/пр_2020_п.16_абз.1	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					8 964,71	
		Всего по позиции							232 870,21		56 587,46	
3	пост	Блок оконный ПВХ (2,35*1,15)	шт.	9		9			21 792		196 128	
		Всего по позиции									196 128	
4	ГЭСНр58-01-020-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
V=21,15/100	100 м	0,2115		0,2115						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,758215					3 913,17	
	2	ЭМ									5,97	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,02538					11,82	
	4	М									284,1	
		Итого прямые затраты									4 215,06	
4.1	08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0,184		0,038916			0		0	
4.2	999-9900	Строительный мусор	т	0,224		0,047376			0		0	
		ФОТ									3 924,99	
	812/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					3 532,49	
	774/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					1 805,5	
		Всего по позиции							45 168,09		9 553,05	
5	пост	Водотлив белый 	шт	9		9			1 162		10 458	
		Всего по позиции									10 458	
6	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
V=4,98/100	100 м2	0,0498		0,0498						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,6030336					4 561,06	
	2	ЭМ									1,92	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0087151					4,06	
	4	М									203,56	
		Итого прямые затраты									4 770,6	
6.1	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105		5,229			0		0	
		ФОТ									4 565,12	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; 812/пр_2020_п.25_абз.1	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					4 108,61	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; 774/пр_2020_п.16_абз.1	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					1 901,37	
		Всего по позиции							216 477,51		10 780,58	
7	пост	Сэндвич-панель ПВХ (1,15*0,12)	шт.	18		18			450		8 100	
		Всего по позиции									8 100	
8	пост	Сэндвич-панель ПВХ  (2,35*0,12)	шт.	9		9			680		6 120	
		Всего по позиции									6 120	
9	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
V=21,15/100	100 м	0,2115		0,2115						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,728294					2 112,6	
	2	ЭМ									22,68	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0475875					23,34	
	4	М									2 799,18	
	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0		0						
		Итого прямые затраты									4 957,8	
9.1	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0		0	0	1,19	0		0	
9.2	11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м	0		0			0		0	
		ФОТ									2 135,94	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; 812/пр_2020_п.25_абз.1	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					2 076,13	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; 774/пр_2020_п.16_абз.1	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					998,55	
		Всего по позиции							37 978,63		8 032,48	
10	пост	Подоконник ПВХ 12 мм	шт.	9		9			918		8 262	
		Всего по позиции									8 262	
11	пост	заглушка торцевая	шт.	18		18			62		1 116	
		Всего по позиции									1 116	
		Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>			278 123,73	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			34 130,77	
		   эксплуатация машин и механизмов			662,01	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			658,2	
		   материальные ресурсы			242 672,75	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			34 788,97	
		Итого накладные расходы			32 844,52	
		Итого сметная прибыль			16 014,05	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. <Раздел>			326 982,3	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			75,2485881	
		   затраты труда машинистов			1,3414576	
	
		Определение типа формы для текстовых расшифровок		
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			326 982,3	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			278 123,73	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			34 130,77	
		      эксплуатация машин и механизмов			662,01	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			658,2	
		      материальные ресурсы			242 672,75	
		   Всего ФОТ (справочно)			34 788,97	
		   Всего накладные расходы			32 844,52	
		   Всего сметная прибыль			16 014,05	
				
		ВСЕГО по смете			326 982,3	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			278 123,73	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			34 130,77	
		      эксплуатация машин и механизмов			662,01	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			658,2	
		      материальные ресурсы			242 672,75	
		      перевозка			0	
		   Всего ФОТ (справочно)			34 788,97	
		   Всего накладные расходы			32 844,52	
		   Всего сметная прибыль			16 014,05	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			75,2485881	
		   затраты труда машинистов			1,3414576	
		НДС	(326 982,3*20%) = 65 396,46	20%	65 396,46	
		Итого			392 378,76	
	
Составил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]