Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 07 ноября 2024 г. № 747/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ	
Наименование субъекта Российской Федерации	город федерального значения Санкт-Петербург	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
г. Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской д. 8, корп. 2	
(наименование стройки)	
Выполнение работ по замене оконных блоков по адресу: Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской д. 8, корп. 2, пар.№ 5,6,7,8	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-		
	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание		
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	4 квартал 2024 г.		
Сметная стоимость	757,23	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	75,66	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	1,44	тыс. руб.	
   строительных работ	757,23	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	166,0686585	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	2,93146	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. <Раздел>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр56-01-001-01	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=20/100	100 шт	0,2		0,2						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			25,746					11 019,8	
	2	ЭМ									56,44	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,14					62,55	
		Итого прямые затраты									11 138,79	
1.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,66		2,132			0		0	
		ФОТ									11 082,35	
	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					9 974,12	
	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					5 208,7	
		Всего по позиции							131 608,05		26 321,61	
2	ГЭСН10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
V=2,98/100	100 м2	0,0298		0,0298						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,4273385					2 944,11	
	2	ЭМ									76,54	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,18774					90,76	
	4	М									1 488,3	
		Итого прямые затраты									4 599,71	
2.1	09.4.03.01	Блоки оконные пластиковые	м2	100		2,98			0		0	
		ФОТ									3 034,87	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; 812/пр_2020_п.25_абз.1	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					2 949,89	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; 774/пр_2020_п.16_абз.1	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					1 418,8	
		Всего по позиции							300 953,02		8 968,4	
3	пост.	Блоки оконные ПВХ (1,33*0,56)	шт.	4		4			8 625		34 500	
		Всего по позиции									34 500	
4	ГЭСН10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
V=50,4/100	100 м2	0,504		0,504						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			84,152124					38 546,72	
	2	ЭМ									1 256,97	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,4822					1 225,43	
	4	М									19 085,45	
		Итого прямые затраты									60 114,57	
4.1	11.3.02.04	Блоки оконные пластиковые	м2	100		50,4			0		0	
		ФОТ									39 772,15	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; 812/пр_2020_п.25_абз.1	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					38 658,53	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; 774/пр_2020_п.16_абз.1	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					18 593,48	
		Всего по позиции							232 870,2		117 366,58	
5	пост.	Блок оконный ПВХ (1,58*1,33)	шт.	16		16			14 111		225 776	
		Всего по позиции									225 776	
6	пост.	Блок оконный ПВХ 0,79*1,33)	шт.	16		16			6 812		108 992	
		Всего по позиции									108 992	
7	ГЭСНр58-01-020-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
V=26,6/100	100 м	0,266		0,266						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			11,01506					4 921,53	
	2	ЭМ									7,51	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,03192					14,86	
	4	М									357,31	
		Итого прямые затраты									5 301,21	
7.1	08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0,184		0,048944			0		0	
7.2	999-9900	Строительный мусор	т	0,224		0,059584			0		0	
		ФОТ									4 936,39	
	812/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					4 442,75	
	774/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					2 270,74	
		Всего по позиции							45 168,05		12 014,7	
8	пост	Водотлив белый 	шт	20		20			645		12 900	
		Всего по позиции									12 900	
9	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
V=17/100	100 м2	0,17		0,17						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			32,78144					15 569,87	
	2	ЭМ									6,54	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,02975					13,86	
	4	М									694,89	
		Итого прямые затраты									16 285,16	
9.1	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105		17,85			0		0	
		ФОТ									15 583,73	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; 812/пр_2020_п.25_абз.1	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					14 025,36	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; 774/пр_2020_п.16_абз.1	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					6 490,62	
		Всего по позиции							216 477,29		36 801,14	
10	пост	Сэндвич-панель ПВХ 10 мм (1,33*0,16)	шт.	20		20			380		7 600	
		Всего по позиции									7 600	
11	пост	Сэндвич-панель ПВХ 10 мм (0,56*0,16)	шт.	8		8			150		1 200	
		Всего по позиции									1 200	
12	пост	Сэндвич-панель ПВХ 10 мм (2,37*0,16)	шт.	32		32			600		19 200	
		Всего по позиции									19 200	
13	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
V=26,6/100	100 м	0,266		0,266						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,946696					2 656,98	
	2	ЭМ									28,53	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,05985					29,36	
	4	М									3 520,48	
		Итого прямые затраты									6 235,35	
13.1	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0		0	326,12	1,19	388,08		0	
13.2	11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м	0		0			0		0	
		ФОТ									2 686,34	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; 812/пр_2020_п.25_абз.1	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					2 611,12	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; 774/пр_2020_п.16_абз.1	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					1 255,86	
		Всего по позиции							37 978,68		10 102,33	
14	пост.	Подоконник ПВХ белый	шт.	20		20			464		9 280	
		Всего по позиции									9 280	
		Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>			523 122,79	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			75 659,01	
		   эксплуатация машин и механизмов			1 432,53	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			1 436,82	
		   материальные ресурсы			444 594,43	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			77 095,83	
		Итого накладные расходы			72 661,77	
		Итого сметная прибыль			35 238,2	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. <Раздел>			631 022,76	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			166,0686585	
		   затраты труда машинистов			2,93146	
	
		Определение типа формы для текстовых расшифровок		
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			631 022,76	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			523 122,79	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			75 659,01	
		      эксплуатация машин и механизмов			1 432,53	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			1 436,82	
		      материальные ресурсы			444 594,43	
		   Всего ФОТ (справочно)			77 095,83	
		   Всего накладные расходы			72 661,77	
		   Всего сметная прибыль			35 238,2	
				
		ВСЕГО по смете			631 022,76	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			523 122,79	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			75 659,01	
		      эксплуатация машин и механизмов			1 432,53	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			1 436,82	
		      материальные ресурсы			444 594,43	
		      перевозка			0	
		   Всего ФОТ (справочно)			77 095,83	
		   Всего накладные расходы			72 661,77	
		   Всего сметная прибыль			35 238,2	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			166,0686585	
		   затраты труда машинистов			2,93146	
		НДС	(631 022,76*20%) = 126 204,55	20%	126 204,55	
		Итого			757 227,31	
	
Составил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]