Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 07 ноября 2024 г. № 747/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ	
Наименование субъекта Российской Федерации	город федерального значения Санкт-Петербург	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
г. Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской д. 16	
(наименование стройки)	
Выполнение работ по замене оконных блоков по адресу: Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской д. 16, пар.№ 2,3	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-		
	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание		
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	4 квартал 2024 г.		
Сметная стоимость	784,76	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	68,26	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	1,32	тыс. руб.	
   строительных работ	784,76	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	150,4971762	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	2,682915	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр56-01-001-01	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=18/100	100 шт	0,18		0,18						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			23,1714					9 917,82	
	2	ЭМ									50,79	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,126					56,3	
		Итого прямые затраты									10 024,91	
1.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,66		1,9188			0		0	
		ФОТ									9 974,12	
	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					8 976,71	
	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					4 687,84	
		Всего по позиции							131 608,11		23 689,46	
2	ГЭСН10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
V=48,6/100	100 м2	0,486		0,486						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			81,146691					37 170,05	
	2	ЭМ									1 212,08	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,39355					1 181,66	
	4	М									18 403,83	
		Итого прямые затраты									57 967,62	
2.1	11.3.02.04	Блоки оконные пластиковые	м2	100		48,6			0		0	
		ФОТ									38 351,71	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; 812/пр_2020_п.25_абз.1	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					37 277,86	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; 774/пр_2020_п.16_абз.1	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					17 929,42	
		Всего по позиции							232 870,16		113 174,9	
3	пост	Блок оконный ПВХ (2,35*1,15)	шт.	18		18			21 792		392 256	
		Всего по позиции									392 256	
4	ГЭСНр58-01-020-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
V=42,3/100	100 м	0,423		0,423						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			17,51643					7 826,34	
	2	ЭМ									11,94	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,05076					23,63	
	4	М									568,2	
		Итого прямые затраты									8 430,11	
4.1	08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0,184		0,077832			0		0	
4.2	999-9900	Строительный мусор	т	0,224		0,094752			0		0	
		ФОТ									7 849,97	
	812/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					7 064,97	
	774/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					3 610,99	
		Всего по позиции							45 168,01		19 106,07	
5	пост	Водотлив белый 	шт	18		18			1 162		20 916	
		Всего по позиции									20 916	
6	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
V=9,96/100	100 м2	0,0996		0,0996						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			19,2060672					9 122,11	
	2	ЭМ									3,83	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,01743					8,11	
	4	М									407,12	
		Итого прямые затраты									9 541,17	
6.1	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105		10,458			0		0	
		ФОТ									9 130,22	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; 812/пр_2020_п.25_абз.1	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					8 217,2	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; 774/пр_2020_п.16_абз.1	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					3 802,74	
		Всего по позиции							216 477,01		21 561,11	
7	пост	Сэндвич-панель ПВХ (1,15*0,12)	шт.	36		36			450		16 200	
		Всего по позиции									16 200	
8	пост	Сэндвич-панель ПВХ  (2,35*0,12)	шт.	18		18			680		12 240	
		Всего по позиции									12 240	
9	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
V=42,3/100	100 м	0,423		0,423						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,456588					4 225,2	
	2	ЭМ									45,36	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,095175					46,69	
	4	М									5 598,36	
	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0		0						
		Итого прямые затраты									9 915,61	
9.1	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0		0	0	1,19	0		0	
9.2	11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м	0		0			0		0	
		ФОТ									4 271,89	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; 812/пр_2020_п.25_абз.1	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					4 152,28	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; 774/пр_2020_п.16_абз.1	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					1 997,11	
		Всего по позиции							37 978,72		16 065	
10	пост	Подоконник ПВХ 120 мм	шт.	18		18			918		16 524	
		Всего по позиции									16 524	
11	пост	заглушка торцевая	шт.	36		36			62		2 232	
		Всего по позиции									2 232	
		Итого прямые затраты по разделу 1. 1			556 247,42	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			68 261,52	
		   эксплуатация машин и механизмов			1 324	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			1 316,39	
		   материальные ресурсы			485 345,51	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			69 577,91	
		Итого накладные расходы			65 689,02	
		Итого сметная прибыль			32 028,1	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. 1			653 964,54	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			150,4971762	
		   затраты труда машинистов			2,682915	
	
		Определение типа формы для текстовых расшифровок		
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			653 964,54	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			556 247,42	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			68 261,52	
		      эксплуатация машин и механизмов			1 324	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			1 316,39	
		      материальные ресурсы			485 345,51	
		   Всего ФОТ (справочно)			69 577,91	
		   Всего накладные расходы			65 689,02	
		   Всего сметная прибыль			32 028,1	
				
		ВСЕГО по смете			653 964,54	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			556 247,42	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			68 261,52	
		      эксплуатация машин и механизмов			1 324	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			1 316,39	
		      материальные ресурсы			485 345,51	
		      перевозка			0	
		   Всего ФОТ (справочно)			69 577,91	
		   Всего накладные расходы			65 689,02	
		   Всего сметная прибыль			32 028,1	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			150,4971762	
		   затраты труда машинистов			2,682915	
		НДС	(653 964,54*20%) = 130 792,91	20%	130 792,91	
		Итого			784 757,45	
	
Составил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]