Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	

г. Санкт-Петербург, пр. Науки д. 14 корп.2 пар.4 кв.85,89,93	
(наименование стройки)	
Выполнение работ по восстановлению остекления и обшивки балконов после пожара	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-		
Выполнение работ по восстановлению остекления и обшивки балконов после пожара: г. Санкт-Петербург, пр. Науки д. 14 корп.2 пар.4 кв.85,89,93	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание		
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	4 квартал 2023 г.		
Сметная стоимость	292,53	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	26,37	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	0,46	тыс. руб.	
   строительных работ	292,53	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	64,931235	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	1,0478295	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Остекление балконов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр56-01-002-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных
V=14,9/100	100 м2	0,149		0,149						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,87039					2 583,61	
	2	ЭМ									6,93	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,13857					55,37	
		Итого прямые затраты									2 645,91	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	3,42		0,50958			0		0	
		ФОТ									2 638,98	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					2 375,08	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					1 240,32	
		Всего по позиции							42 022,21		6 261,31	
2	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
V=19,86/100	100 м	0,1986		0,1986						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,224026					3 285,91	
	2	ЭМ									5,17	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,023832					9,92	
		Итого прямые затраты									3 301	
		ФОТ									3 295,83	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					2 966,25	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					1 516,08	
		Всего по позиции							39 190,99		7 783,33	
3	цена изделия
	Водоотлив белый
	пог.м	21,3		21,3			1 062,44		22 629,97	
		Всего по позиции									22 629,97	
4	ГЭСН10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
V=14,9/100	100 м2	0,149		0,149						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			24,8783065					10 190,9	
	2	ЭМ									342,63	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,733825					323,97	
	4	М									2 581,42	
		Итого прямые затраты									13 438,92	
		ФОТ									10 514,87	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					10 220,45	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					4 915,7	
		Всего по позиции							191 778,99		28 575,07	
5	цена изделия
	Блок оконный ПВХ (3310*1500)
	шт	3		3			38 529		115 587	
		Всего по позиции									115 587	
6	цена изделия
	Угол 90 60*60
	шт	6		6			1 553,87		9 323,22	
		Всего по позиции									9 323,22	
7	цена изделия
	Соединитель 180 60*60
	шт	12		12			483,21		5 798,52	
		Всего по позиции									5 798,52	
8	цена изделия
	Подставочный профиль 570 мм
	шт	6		6			566,44		3 398,64	
		Всего по позиции									3 398,64	
9	цена изделия
	Подставочный профиль 2170 мм
	шт	3		3			2 155,2		6 465,6	
		Всего по позиции									6 465,6	
		Итого по разделу 1. Остекление балконов			205 822,66	
	
Раздел 2. Облицовка ограждения балконов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	ГЭСНр69-01-041-01
	прим. Снятие старых экранов из профилированных листов с балконных ограждений при работе с люлек
V=13,3/100	100 м2	0,133		0,133						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,25435					926,94	
	2	ЭМ									80,66	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,08379					37,7	
	4	М									8,12	
		Итого прямые затраты									1 053,42	
10.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,32		0,30856			0		0	
		ФОТ									964,64	
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92%		92%					887,47	
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44%		44%					424,44	
		Всего по позиции							17 784,44		2 365,33	
11	ГЭСН08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
V=26,2/100	100 м2	0,262		0,262						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			13,10655					5 302,78	
	2	ЭМ									12,63	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,022925					10,31	
		Итого прямые затраты									5 325,72	
		ФОТ									5 313,09	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					5 259,96	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					3 116,13	
		Всего по позиции							52 296,98		13 701,81	
12	ГЭСН09-05-011-01
	Облицовка ограждений балконов и лоджий стальным профилированным листом
V=13,3/100	100 м2	0,133		0,133						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,5976125					4 076,49	
	2	ЭМ									37,05	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0448875					22,78	
		Итого прямые затраты									4 136,32	
		ФОТ									4 099,27	
	Пр/611-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					3 431,09	
	Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					2 160,32	
		Всего по позиции							73 140,83		9 727,73	
13	цена изделия
	Профилированный лист
	м2	13,32		13,32			912,8		12 158,5	
		Всего по позиции									12 158,5	
		Итого по разделу 2. Облицовка ограждения балконов			37 953,37	
		ВСЕГО по смете			243 776,03	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			205 262,74	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			26 366,63	
		      эксплуатация машин и механизмов			485,07	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			460,05	
		      материальные ресурсы			177 950,99	
		      перевозка			0	
		   Всего ФОТ (справочно)			26 826,68	
		   Всего накладные расходы			25 140,3	
		   Всего сметная прибыль			13 372,99	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			64,931235	
		   затраты труда машинистов			1,0478295	
		Итого			243 776,03	
		НДС	(243 776,03*20%) = 48 755,21	20%	48 755,21	
		Итого			292 531,24	
	
Составил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]