Наименование редакции сметных нормативов	Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. Санкт-Петербург. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 265/пр	
Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Ремонт переходных лоджий	
(наименование стройки)	
г. Санкт-Петербург, Северный пр., д. 69/98	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №			
ремонт переходных лоджий	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание		
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем (базисном) уровне цен	Август 2023 г.	(	Январь 2000 г.	)		
Сметная стоимость	1 062,64	(	41,38	)	тыс. руб.	
	в том числе:							Средства на оплату труда рабочих	271,66	(	7,24	)	тыс. руб.	
	строительных работ	885,53	(	34,48	)	тыс. руб.		Нормативные затраты труда рабочих		662,7		чел. час	
	монтажных работ	0	(	0	)	тыс. руб.		Нормативные затраты труда машинистов		21,23		чел. час	
	оборудования	0	(	0	)	тыс. руб.								
	прочих затрат	0	(	0	)	тыс. руб.		Расчетный измеритель конструктивного решения		0			
													
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
№1 потолки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ТЕРр61-13-01	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,602		0,602						
	(0)	V=60,2/100										
		1	ОТ					3 531,83		2 126,16	37,507	79 745,88	
		2	ЭМ					1,89		1,14	12,413	14,15	
		4	М					1 897,16		1 142,09	12,271	14 014,59	
		ЗТ	чел.-ч	318,47		191,71894						
		Итого по расценке					5 430,88		3 269,39		93 774,62	
1.1	509-9900	Строительный мусор	т	9,7		5,8394	0		0	12,271	0	
												
		ФОТ							2 126,16		79 745,88	
	Пр/812-095.0-1 от 21.12.2020	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%			1 892,28		70 973,83	
	Пр/774-095.0 от 11.12.2020	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%			935,51		35 088,19	
		Всего по позиции							6 097,18		199 836,64	
2	ТЕРр62-27-01	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0,602		0,602						
	(0)	V=60,2/100										
		1	ОТ					250,6		150,86	37,507	5 658,31	
		2	ЭМ					0,9		0,54	20,022	10,81	
		4	М					153,21		92,23	6,961	642,01	
		ЗТ	чел.-ч	24,05		14,4781						
		Итого по расценке					404,71		243,64		6 311,13	
		ФОТ							150,86		5 658,31	
	Пр/812-096.0-1 от 21.12.2020	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%			135,77		5 092,48	
	Пр/774-096.0 от 11.12.2020	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%			69,4		2 602,82	
		Всего по позиции							448,81		14 006,43	
3	ТЕР15-02-019-02	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,015		1,015						
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	V=101,5/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
		1	ОТ					555,58	1,15	648,5	37,507	24 323,29	
		2	ЭМ					7,92	1,25	10,05	25,424	255,51	
		3	в т.ч. ОТм					4,74	1,25	6,01	37,507	225,42	
		4	М					301,7		306,23	12,268	3 756,83	
		ЗТ	чел.-ч	51,3	1,15	59,879925						
		ЗТм	чел.-ч	0,3	1,25	0,380625						
		Итого по расценке					865,2		964,77		28 335,63	
		ФОТ							654,51		24 548,71	
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%			654,51		22 093,84	
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	42%			320,71		10 310,46	
		Всего по позиции							1 939,99		60 739,93	
4	ТЕРр62-25-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,617		1,617						
	(0)	V=161,7/100										
		1	ОТ					45,3		73,25	37,507	2 747,39	
		2	ЭМ					18,1		29,27	13,998	409,72	
		4	М					389,62		630,02	9,297	5 857,3	
		ЗТ	чел.-ч	4,29		6,93693						
		Итого по расценке					453,02		732,53		9 014,41	
		ФОТ							73,25		2 747,39	
	Пр/812-096.0-1 от 21.12.2020	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%			65,93		2 472,65	
	Пр/774-096.0 от 11.12.2020	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%			33,7		1 263,8	
		Всего по позиции							832,16		12 750,86	
5	ТЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,617		1,617						
	(0)	V=161,7/100										
		1	ОТ					154,07		249,13	37,507	9 344,12	
		2	ЭМ					69,3		112,06	14,512	1 626,21	
		4	М					16,89		27,31	14,38	392,72	
		ЗТ	чел.-ч	14,59		23,59203						
		Итого по расценке					240,26		388,5		11 363,05	
5.1	101-9843-001П	Краски перхлорвиниловые	т	0,0538		0,0869946	194 087,05		1 174,17	14,38	16 884,53	
												
		ФОТ							249,13		9 344,12	
	Пр/812-096.0-1 от 21.12.2020	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%			224,22		8 409,71	
	Пр/774-096.0 от 11.12.2020	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%			114,6		4 298,3	
		Всего по позиции							1 901,49		40 955,59	
		ИТОГО:	11 219,63		328 289,45	
	
№2 экран	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	ТЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,104		0,104						
	(0)	V=10,4/100										
		1	ОТ					3 673,82		382,08	37,507	14 331	
		2	ЭМ					1,89		0,2	12,413	2	
		4	М					1 897,16		197,3	12,271	2 421	
		ЗТ	чел.-ч	323,4		33,6336						
		Итого по расценке					5 572,87		579,58		16 754	
6.1	509-9900	Строительный мусор	т	9,68		1,00672	0		0	12,271	0	
												
		ФОТ							382,08		14 331	
	Пр/812-095.0-1 от 21.12.2020	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%			340,05		12 755	
	Пр/774-095.0 от 11.12.2020	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%			168,12		6 306	
		Всего по позиции							1 087,75		35 815	
7	ТЕРр61-24-01	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	100 м2 отремонтированной поверхности	0,068		0,068						
	(0)	V=6,8/100										
		1	ОТ					819,09		55,7	37,507	2 089	
		2	ЭМ					97,22		6,61	32,392	214	
		3	в т.ч. ОТм					75,33		5,12	37,507	192	
		4	М					325,37		22,13	10,53	233	
		ЗТ	чел.-ч	62,91		4,27788						
		ЗТм	чел.-ч	6,21		0,42228						
		Итого по расценке					1 241,68		132,86		3 046	
7.1	402-9110-099П	Смесь сухая: штукатурка на цементной основе	т	0,54		0,03672	13 900,09		48,43	10,53	510	
												
		ФОТ							60,82		2 281	
	Пр/812-095.0-1 от 21.12.2020	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%			54,13		2 030	
	Пр/774-095.0 от 11.12.2020	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%			26,76		1 004	
		Всего по позиции							213,75		6 080	
8	ТЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,9		2,9						
	(0)	V=290/100										
		1	ОТ					154,07		446,8	37,507	16 758	
		2	ЭМ					69,3		200,97	14,512	2 916	
		4	М					16,89		48,98	14,38	704	
		ЗТ	чел.-ч	14,59		42,311						
		Итого по расценке					240,26		2 802,52		50 659	
8.1	101-9843-001П	Краски перхлорвиниловые	т	0,0538		0,15602	194 087,05		2 105,77	14,38	30 281	
												
		ФОТ							446,8		16 758	
	Пр/812-096.0-1 от 21.12.2020	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%			402,12		15 082	
	Пр/774-096.0 от 11.12.2020	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%			205,53		7 709	
		Всего по позиции							3 410,17		73 450	
		ИТОГО:	4 711,67		115 345	
	
№3 пол	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	ТЕРр57-2-04	прим. Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,08		0,08						
	(0)	V=8/100										
		1	ОТ					1 158,7		92,7	37,507	3 477	
		2	ЭМ					1 449,49		115,96	16,477	1 911	
		3	в т.ч. ОТм					254,31		20,34	37,507	763	
		ЗТ	чел.-ч	111,2		8,896						
		ЗТм	чел.-ч	21		1,68						
		Итого по расценке					2 608,19		208,66		5 388	
9.1	509-9900	Строительный мусор	т	6,6		0,528	0		0	1	0	
												
		ФОТ							113,04		4 240	
	Пр/812-091.0-1 от 21.12.2020	НР Полы при ремонте	%	89%		89%			100,61		3 774	
	Пр/774-091.0 от 11.12.2020	СП Полы при ремонте	%	49%		49%			55,39		2 078	
		Всего по позиции							364,66		11 240	
10	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,368		0,368						
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	V=36,8/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
		1	ОТ					383,64	1,15	162,36	37,507	6 090	
		2	ЭМ					37,32	1,25	17,17	24,187	415	
		3	в т.ч. ОТм					20,07	1,25	9,23	37,507	346	
		4	М					852,12		313,58	11,626	3 646	
		ЗТ	чел.-ч	39,51	1,15	16,720632						
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	0,5842						
		Итого по расценке					1 273,08		493,1		10 151	
		ФОТ							171,59		6 436	
	Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020	НР Полы	%	112%		112%			192,18		7 208	
	Пр/774-011.0 от 11.12.2020	СП Полы	%	65%		65%			111,53		4 183	
		Всего по позиции							796,81		21 542	
11	ТЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,222		0,222						
	(0)	V=22,2/100										
		1	ОТ					431,49		95,79	37,507	3 593	
		2	ЭМ					5,7		1,27	22,063	28	
		3	в т.ч. ОТм					1,26		0,28	37,507	11	
		4	М					2 158,16		479,11	7,445	3 567	
		ЗТ	чел.-ч	41,41		9,19302						
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,01776						
		Итого по расценке					2 595,35		576,17		7 188	
11.1	509-9900	Строительный мусор	т	0,224		0,049728	0		0	7,445	0	
												
		ФОТ							96,07		3 604	
	Пр/812-092.0-1 от 21.12.2020	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%			86,46		3 244	
	Пр/774-092.0 от 11.12.2020	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%			44,19		1 658	
		Всего по позиции							706,82		12 090	
12	ТЕР11-01-006-01	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на ГКЖ-10	100 м2 поверхности	1,04		1,04						
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	V=104/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
		1	ОТ					938,57	1,15	1 122,53	37,507	42 103	
		2	ЭМ					905,66	1,25	1 177,36	19,902	23 432	
		3	в т.ч. ОТм					166,5	1,25	216,45	37,507	8 118	
		4	М					2 818,33		2 931,06	15,032	44 060	
		ЗТ	чел.-ч	79,81	1,15	95,45276						
		ЗТм	чел.-ч	13,84	1,25	17,992						
		Итого по расценке					4 662,56		5 230,95		109 595	
		ФОТ							1 338,98		50 221	
	Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020	НР Полы	%	112%		112%			1 499,66		56 248	
	Пр/774-011.0 от 11.12.2020	СП Полы	%	65%		65%			870,34		32 644	
		Всего по позиции							7 600,95		198 487	
		ИТОГО:	9 469,24		243 359	
	
№4 ограждение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	ТЕРр61-12-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,065		0,065						
	(0)	V=6,5/100										
		1	ОТ					2 529,68		164,43	37,507	6 167	
		4	М					948,96		61,68	12,273	757	
		ЗТ	чел.-ч	236,64		15,3816						
		Итого по расценке					3 478,64		226,11		6 924	
13.1	509-9900	Строительный мусор	т	4,84		0,3146	0		0	12,273	0	
												
		ФОТ							164,43		6 167	
	Пр/812-095.0-1 от 21.12.2020	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%			146,34		5 489	
	Пр/774-095.0 от 11.12.2020	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%			72,35		2 713	
		Всего по позиции							444,8		15 126	
14	ТЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,09		0,09						
	(0)	V=9/100										
		1	ОТ					2 157,67		194,19	37,507	7 283	
		2	ЭМ					0,99		0,09	12,374	1	
		4	М					948,96		85,41	12,273	1 048	
		ЗТ	чел.-ч	201,84		18,1656						
		Итого по расценке					3 107,62		279,69		8 332	
14.1	509-9900	Строительный мусор	т	4,84		0,4356	0		0	12,273	0	
												
		ФОТ							194,19		7 283	
	Пр/812-095.0-1 от 21.12.2020	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%			172,83		6 482	
	Пр/774-095.0 от 11.12.2020	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%			85,44		3 205	
		Всего по позиции							537,96		18 019	
15	ТЕРр53-16-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0,16		0,16						
	(0)											
		1	ОТ					346,82		55,49	37,507	2 081	
		2	ЭМ					28,82		4,61	16,653	77	
		3	в т.ч. ОТм					6,79		1,09	37,507	41	
		4	М					94,97		15,2	13,097	199	
		ЗТ	чел.-ч	35,39		5,6624						
		ЗТм	чел.-ч	0,43		0,0688						
		Итого по расценке					470,61		193,88		3 910	
15.1	404-9001-004П	Кирпич	1000 шт.	0,402		0,06432	24 145,22		118,58	13,097	1 553	
												
		ФОТ							56,58		2 122	
	Пр/812-087.0-1 от 21.12.2020	НР Стены при ремонте	%	92%		92%			52,05		1 952	
	Пр/774-087.0 от 11.12.2020	СП Стены при ремонте	%	52%		52%			29,42		1 103	
		Всего по позиции							275,35		6 965	
16	ТЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,673		0,673						
	(0)	V=67,3/100										
		1	ОТ					154,07		103,69	37,507	3 889	
		2	ЭМ					69,3		46,64	14,512	677	
		4	М					16,89		11,37	14,38	164	
		ЗТ	чел.-ч	14,59		9,81907						
		Итого по расценке					240,26		650,35		11 757	
16.1	101-9843-001П	Краски перхлорвиниловые	т	0,0538		0,0362074	194 087,05		488,66	14,38	7 027	
												
		ФОТ							103,69		3 889	
	Пр/812-096.0-1 от 21.12.2020	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%			93,32		3 500	
	Пр/774-096.0 от 11.12.2020	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%			47,7		1 789	
		Всего по позиции							791,37		17 046	
17	ТЕРр62-26-06	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,932		0,932						
	(0)	V=93,2/100										
		1	ОТ					293,57		273,61	37,507	10 262	
		2	ЭМ					129,34		120,54	14,132	1 703	
		4	М					16,89		15,74	14,38	226	
		ЗТ	чел.-ч	27,8		25,9096						
		Итого по расценке					439,8		1 086,66		21 923	
17.1	101-9843-001П	Краски перхлорвиниловые	т	0,0538		0,0501416	194 087,05		676,77	14,38	9 732	
												
		ФОТ							273,61		10 262	
	Пр/812-096.0-1 от 21.12.2020	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%			246,25		9 236	
	Пр/774-096.0 от 11.12.2020	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%			125,86		4 721	
		Всего по позиции							1 458,77		35 880	
18	ТЕРр62-35-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5624		0,5624						
	(0)	V=56,24/100										
		1	ОТ					662,64		372,67	37,507	13 978	
		2	ЭМ					0,9		0,51	20,022	10	
		4	М					113,3		63,72	7,483	477	
		ЗТ	чел.-ч	62,75		35,2906						
		Итого по расценке					776,84		535,11		15 200	
18.1	101-9841-009П	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0119		0,0066926	109 854,87		98,22	7,483	735	
												
		ФОТ							372,67		13 978	
	Пр/812-096.0-1 от 21.12.2020	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%			335,4		12 580	
	Пр/774-096.0 от 11.12.2020	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%			171,43		6 430	
		Всего по позиции							1 041,94		34 210	
19	101-9841-009П	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,01125		0,01125	109 854,87		165,17	7,483	1 236	
	(0)											
		Всего по позиции							165,17		1 236	
20	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,35		0,35						
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	V=35/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
		1	ОТ					1 174,86	1,15	472,88	37,507	17 736	
		2	ЭМ					26,17	1,25	11,45	15,468	177	
		3	в т.ч. ОТм					3,16	1,25	1,38	37,507	52	
		4	М					8 844,26		3 095,49	7,305	22 613	
		ЗТ	чел.-ч	112,75	1,15	45,381875						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	0,0875						
		Итого по расценке					10 045,29		3 579,82		40 526	
		ФОТ							474,26		17 788	
	Пр/812-012.0-1 от 21.12.2020	НР Кровли	%	109%		109%			516,94		19 389	
	Пр/774-012.0 от 11.12.2020	СП Кровли	%	57%		57%			270,33		10 139	
		Всего по позиции							4 367,09		70 054	
		ИТОГО:	9 082,45		198 536	
	
		ВСЕГО прямые затраты по смете		23 513,63		478 272,37	
		   в том числе				
		   оплата труда		7 242,82		271 655,99	
		   эксплуатация машин и механизмов		1 856,44		33 879,4	
		   материальные ресурсы		14 414,42		172 736,98	
		   перевозка		0		0	
		Итого ФОТ (справочно)		7 502,72		281 404,41	
		Итого накладные расходы		7 211,05		268 011,51	
		Итого сметная прибыль		3 758,31		139 245,57	
		Итого оборудование		0		0	
		Итого прочие затраты		0		0	
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)	34 482,99		885 529,45	
		НДС		6 896,6	0,2	177 105,89	
		Итого	41 379,59		1 062 635,34	
		в том числе				
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)				0	
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)				0	
	
Составил			
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил			
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]